
【支持产品型号】 所有的MSO8000系列示波器
【最新修订时间】 2025/03/21


【本次更新内容】

提示：示波器上电启动时，请确保HDMI接口为断开连接状态。


v00.02.03.00.00  2025/03/21
      - 修改触发灵敏度系数

v00.02.02.00.01  2024/05/30
      - 增加PVA8150S探头兼容
      - 增加PIA1050等光隔离探头兼容


v00.02.01.00.00  2023/02/06
      - 高分辨率版本

v00.01.02.00.07  2021/12/22

     - MATH功能新增平均运算
     - 支持在"示波器STOP状态"下设置存储深度
     - 新增CAN-FD解码（MSO8000-AUTO选件）
     - 光标测量在ZOOM模式下默认测量扩展时基并添加指令
     - 增加通道标签内容可设置功能（字符串）并增加SCPI指令
     - 增加通道标签字体大小设置功能及SCPI指令
     - 增加通道标签坐标设置功能及SCPI指令
     - 增加测量门限设置模式切换指令
     - 光标设置的数字键盘修改为时间或电压输入
     - 修复XY模式下X和Y光标测量错误
     - 优化XY模式下波形显示效果
     - 修复探头比参数在search功能的阈值设置时无作用效果问题
     - 修复LA通道并行解码，极性为负时解码错误问题
     - 改善插入RP7000探头识别不稳定问题
     - 修复调节垂直偏移后上升时间测量错误（绝对值门限）
     - 修复RS232解码事件表显示错位问题
     - Math运算可以关闭信号源的显示，只保留Math波形
     - 优化自校正算法，缩短自校正时间
     - 更新触摸屏驱动
     - 提升WebControl网页刷新速度（与网速相关）
     - 优化WebControl网页控制，支持通过鼠标拖动和绘制矩形
     - 支持通过物理键盘修改标签和文件名
     - 优化带宽频响@1MΩ输入阻抗
     - 支持T2R1000探头转接器的连接通信
     - 优化Math功能中的数字滤波功能
     - 优化搜索列表等窗口的显示大小
     - 优化测量、光标、搜索、解码事件表等显示窗口，支持背景透明显示
     - 优化手动光标测量功能，支持双信源测量
     - 延迟和相位测量支持用户自定义边沿事件
     - 解决网络打印机打印失败问题


v00.01.01.00.00  2019/08/06

     - 发布可量产版本,更新LOGO


