此说明文档用于指导客户将MSO8000系列数字示波器升级为MSO8000(ARM)update.rar文件
中的版本。

固件会不定期在RIGOL官网上更新，可以访问下面的网址下载MSO8000系列最新固件：
https://supportcn.rigol.com/supports/software-firmware-download.html

【注意事项】

    - 升级前，请认真查阅“MSO8000 版本说明.txt”文档，了解固件版本的更新信息。

    - 请确保U盘可正确读取，MSO8000系列要求使用FAT32格式，Flash型U盘。

    - 升级过程中请不要断电，中途不要拔出U盘，否则会造成仪器无法正常工作，耽误您
      的使用。


【升级步骤】

    1.  将升级文件DS8000AUpdate.GEL拷贝到U盘的根目录下。

    2.  保持示波器开机状态，将U盘插入仪器前面的USB HOST接口（电源开关旁边）。

    3.  U盘成功识别后，点击Utility->系统->帮助->本地升级 菜单，点击“确定”，开始升级。
  
    4.  升级过程中，仪器界面会显示当前的升级进度。

    5.  升级完成后，示波器自动重启。

    6.  检查固件版本号是否已更新（Utility->系统->关于此示波器）。

    7.  仪器升级后要执行自校正。自校正前，请确保示波器已经预热或运行30分钟以上。

        a. 断开所有输入通道的连接；

        b. 依次按前面板的Utility->系统->自校正，点击“开始”，执行自校正。

        c. 自校正大约用时105分钟。

        d. 自校正完成后，重启示波器。

【故障排除】

    - 若无法读取升级文件，请尝试更换U盘。

    - 如果仍无法升级，请尝试重新下载升级文件。

    - 若以上办法均无法正常升级，请联系RIGOL技术支持，联系电话：4006 200 002。
