此说明文档用于指导客户将DG5000 Pro系列函数/任意波形发生器升级为DDG5000Pro(ARM)update.rar文件
中的版本。

固件会不定期在RIGOL官网上更新，可以访问下面的网址下载DG5000 Pro系列最新固件：
https://www.rigol.com/products/DG_detail/DG5000_Pro

【注意事项】

    - 升级前，请认真查阅“DG5000 Pro 版本说明.txt”文档，了解固件版本的更新信息。

    - 请确保U盘可正确读取，DG5000 Pro系列要求使用FAT32格式，Flash型U盘。

    - 升级过程中请不要断电，中途不要拔出U盘，否则会造成仪器无法正常工作，耽误您
      的使用。


【升级步骤】

    1.  将升级文件DG5000ProUpdate.GEL拷贝到U盘的根目录下。

    2.  保持设备开机状态，将U盘插入仪器前面的USB HOST接口（电源开关旁边）。

    3.  U盘成功识别后，右下角功能入口进入存储功能，选择升级界面，单击文件路径选择U盘里的升级包。开始升级
  
    4.  升级过程中，仪器界面会显示当前的升级进度。

    5.  升级完成后，设备自动重启。

    6.  检查固件版本号是否已更新（Utility->关于此设备）。


【故障排除】

    - 若无法读取升级文件，请尝试更换U盘。

    - 如果仍无法升级，请尝试重新下载升级文件。

    - 若以上办法均无法正常升级，请联系RIGOL技术支持，联系电话：4006 200 002。
