【支持产品型号】 DL3021,DL3021A,DL3031,DL3031A.
【最新修订时间】 2020-12-01

【本次更新内容】
v00.01.05.00.01 2020-12-01
     - 修复连续CC模式下，频率值会显示40kHz的情况
     - 修复 CON的频率设置错误
     - 增加了电路短路保护按钮的功能
     - 修复Pul模式下可设置宽度超限问题
     - 增加了功率保护的功能

v00.01.05.00.00 2020-06-09
     - 解决了SCPI命令设置频率精度丢失问题
     - 解决了CR模式可以将电阻值设置为0欧姆的问题
     - 增加了utility界面record选项栏，用于用户在退出view模式后，可以选择是否记录数据
     - 增加了用户在输入小数时，可以在小数点前自动加0的功能
     - 解决了在关闭通道开关时，出现回路电流过充的问题
    
v00.01.04.00.05 2019-3-06
     - 优化了电流过冲的问题
     - 优化了CV电压跌落慢的问题
     - 修改工作状态的默认值
     - 增加电池放电模式数据记录的内容，“电池放电容量”、“电池放电瓦时”、“电池放电时间”
     - 修改上升沿下降沿斜率的bug
     - 增加了电池放电的SCPI命令
     - 增加了OCP功能的SCPI命令
     - 增加了OPP功能的SCPI命令

v00.01.02.00.02 2018-1-22
     - 修改CR和CP模式先打开电源后打开负载导致功能异常的问题
     - 优化CR模式拉载过冲值较大的问题
     - 将波形点不满400点记录数据是1000改为空字符
     - 在CR模式下增加Von功能，并支持Von latch
     - 在电池放电模式增加cut-off功能
     - 增加sense功能的SCPI命令
     - record功能记录数据的时候 V I R P四个参数同时记录
     - list功能在记录数据的时候同时记录 V I 两个参数
     - 修改SCPI命令中list运行状态指示错误的问题


v00.01.01.00.09	2017-08-014

     - 优化Roll 和 Fast模式的波形调整方式
     - 优化Roll 和 Fast模式截图时增加保存CSV格式文件
     - Roll模式增加波形记录功能
     - Roll模式增加波形回放功能
     - Fast模式增加电压电流曲线的选择
     - 增加CC+CV功能
     - Battery模式增加wh单位的显示
     - List模式增加运行完成后显示最后一个循环的测试结果    
     - List模式增加录播功能（U盘），保存每个循环的测量结果，保存文件格式为CSV 
     - SCPI命令增加波形模式的调整和波形数据的回读命令     



v00.01.00.04.10	2017-04-24

     - 正式版第一次发布


【历史版本及更新内容】


