
【支持产品型号】 DSA705，DSA710，DSA815，DSA815-TG
【最新修订时间】 2016-09-26


【本次更新内容】

V00.01.19     2018-04-11

------解决打开3条迹线后LAN远程命令超时问题
------修改迹线类型为视频平均、功率平均时检波类型随着改变的问题
------解决了其他一些bug



【历史版本及更新内容】

V00.01.18     2016-09-26

------解决Utrla Spcetrum 问题
------完善SSC功能
------此版本开始不支持降级操作
       有特殊需要请联系RIGOL技术支持
       
       
V00.01.17     2016-08-15

------增加SSC功能
------解决LAN通信问题
------解决前面板开关控制问题


V00.01.16     2016-05-18

------解决远程控制命令问题
------解决横坐标为对数保存csv数据错误问题
------解决部分选件激活码失败问题


V00.01.15   2015-10-23

------增加图片保存为JPEG和PNG格式
------增加支持Correction的CSV格式文件加载
------解决功率平均时math结果错误问题
------解决LAN通信连接错误问题
------解决跟踪源输出在10MHz出有跳变问题



`V00.01.14   2015-06-19

------增加图片反色保存和打印
------增加抓屏命令
------解决打印机相关问题
------解决关于键盘锁定的远程命令错误问题



V00.01.13   2015-02-12

------兼容硬件09版本，配合针床测试生产
------增加RBW为1MHz时自动修正滤波器形状




V00.01.12    2014-10-15	

------增加键盘锁定功能。
------增加繁体中文功能。
------增加远程获取参考的状态的命令
------增加安全擦除功能。



V00.01.11    2014-09-04	

------解决X轴刻度为log显示的相关问题




V00.01.10    2014-05-27

------增加频率偏移功能。
------增加远程命令可以使机器在本地模式和远程模式之间切换
------改善AM解调质量




V00.01.09    2013-11-18

------升级硬件版本V05
------增加Trace“复位平均”功能
------3.增加准确自校准功能
------解决远程无法烧写校准数据的问题
------解决读取Trace数据死机问题



V00.01.08  2013-10-29

------增加多国语言：韩语，日语，葡萄牙语，德语和波兰语



V00.01.07  2013-04-28

------解决每次进行存储操作时间过长问题
------解决输入信号超量程后一直警告但是界面无法操作的问题




V00.01.06  2012-07-24

------改进OBW和EBW的算法
------解决在Zerospan是扫描时间为20us时精度不够问题



V00.01.05  2012-06-01

------增加限制线的相对值编辑功能
------解决有些机器当PA打开的时候会弹出超量程的提示消息的问题



V00.01.04  2012-04-01

------增加一些远程命令
------解决ATT为0，PA打开测得的幅度值误差较大的问题



V00.01.03  2012-02-23

------解决开机USB偶尔会无法识别的问题
------解决在升级一半的时候重启会出现无法开机的问题



V00.01.02  2012-02-14

------解决TG在RBW小于10kHz会出现只扫描一次的问题


V00.01.01  2011-12-10

------正式发布版本



















