
此说明文档用于指导客户将 DSA875,DSA875-TG,DSA832,DSA832-TG 
频谱分析仪升级到这个压缩文件中的版本。

固件会不定期在RIGOL官网上更新，可以访问下面的网址下载DSA系列最新固件：
http://www.rigol.com/Product/ProductLine/3


********************************************************************************
     请务必仔细核对产品系统信息及组件版本信息
     升级不兼容机器将会造成无法启动等严重问题
    
********************************************************************************

【重要说明】
 

   仅适用于以下机器型号及组件版本：

    ------  嵌入式软件版本号：00.01.00 及以上 
    ------  BOOT版本号：00.01.00 及以上
    ------ 数字FPGA版本号：00.01 及以上 
    ------ 射频FPGA版本号：00.01 及以上   
    ------ 主板版本号:  00.01 及以上


********************************************************************************
     请务必仔细核对产品系统信息及组件版本信息
     升级不兼容机器将会造成无法启动等严重问题
    
********************************************************************************

【注意事项】


    - 升级前，请按下仪器前面板按键 [System] →  “信息”，了解仪器系统信息
    - 升级前，请认真查阅“DSA875&DSA832版本说明.txt”文档，
      了解固件版本的更新信息
    - 请确保U盘可正确读取，仅支持FAT32格式U盘
    - 升级过程中请不要断电，中途不要拔出U盘
      否则会造成升级失败甚至仪器损坏，耽误您的使用






【升级步骤】


    1.  按下仪器前面板按键 [System]→  "信息" ，获取仪器系统信息 
    2.  检查仪器系统信息是否符合升级要求， 
         如满足，继续进行以下步骤，若不满足，请停止升级。
    3.  将升级文件拷贝到U盘的根目录下 
    4.  保持频谱仪开机状态
         将U盘插入仪器前面板的USB HOST接口（电源开关旁边）
    5. 按下频谱仪前面板按键区的 [Storage] 按键
        选中U盘中的升级文件，然后按下  “系统升级”  
    6.  仪器开始升级，升级过程中仪器界面会显示当前的升级进度
    7.  升级成功后，拔出U盘，重新开机
    8.  检查仪器版本是否更新成功




【故障排除】

    
    1.  若无法读取升级文件，请尝试更换U盘；
    2.  若升级过程中操作失误导致没有成功升级，请尝试以下操作
         2.1   插入U盘，将仪器开机
         2.2  开机的同时连续按下仪器面板左上方的绿色[Preset]按键
                直到屏幕左下角出现升级进度提示
         2.3  观察升级进度提示，等待升级完成
         2.4  升级成功，拔出U盘，重新开机
    3. 若以上办法均无法正常升级，请联系RIGOL技术支持，联系电话：4006 200 002














 