
【支持产品型号】 DSA875，DSA875-TG，DSA832，DSA832-TG
【最新修订时间】 2021-3-4

【本次更新内容】
00.01.06.00.04   2021-3-4
 ------修改X轴刻度为对数时，保存Trace，峰值频率错误

【历史版本及更新内容】

00.01.06.00.03   2018-2-28
------Sigma在仪器第一次开机时不识别，必须重新插拔下才能识别
------发送命令，返回值为上次命令的结果
------:FORMat:BORDer?返回值错误
------时域测量，起始和终止线一致时。光标位置错误
------DSA832领道功率、通道功率、载噪比功能设置越界
------UserKey只有在Preset后第一次有效
------N db 带宽光标位置错误

00.01.06.00.02   2018-2-1
------解决scpi命令后带返回值类型菜单跳转不合理
------解决删除幅度矫正数据后迹线仍然叠加了矫正数据问题
------解决scpi音量设置后菜单跳转到AM

00.01.06.00.01   2017-3-13
------解决LAN连接Ultra Sigma，远程命令安装选件失败问题
------解决远程命令设置Ghz频率时结果出错问题
------解决幅度校准删除校准数据后频率显示结果依然被校准问题
------解决远程命令设置RBW VBW问题
------解决光标标记迹线查询命令失败问题
------解决峰值搜索参数峰值偏移查询失败问题
------解决峰值搜索模式查询失败问题
------解决远程命令打开电压驻波比开关，meas键背光不亮问题
------解决不同频率设置底噪抬高问题
------解决RBW100Hz和300Hz时出现信号频率偏移问题

00.01.06.00.00   2017-2-28
------解决电压驻波比打开胡操作一些功能后trace颜色变化问题
------解决网络连接成功后，界面中的配置显示autoIP问题
------解决trace最大保持轨迹异常问题
------解决JPEG截屏倒置问题
------解决:SENSe:TPOWer:MODE?返回超时问题
------解决错误提示信息“Calibration data lost”问题
------解决幅度校正列表文件保存异常问题
------解决频率设置相关远程命令实际比预期小1Hz问题
------前面板开关设置为OFF ，开机上电失效问题


00.01.05.00.00   2016-11-25
------添加DMA功能,将版本号更新为00.01.05.00.00

01.01.04.00.01    2016-11-8
------解决DMA功能快捷键问题，DMA模式last启动meas灯不亮问题，DMA模式last启动过程中按preset，屏幕锁定问题。

00.01.04.00.00    2016-10-14

------解决DSA875下位机与ultraspecturm上位机识别问题
------增加对TX1000支持
------添加DMA功能


V00.01.03.01     2016-06-30

------解决Auto信号跟踪问题


V00.01.03     2016-06-01

-----解决LAN通信不稳定的问题


V00.01.02    2015-11-06

----- 增加支持多接口通信
----- 解决Last Preset无效问题



V00.01.01     2015-05-12

-----增加按键锁定功能
-----增加图片反色保存和打印功能
-----增加频率对数的需求
-----解决通过LAN获取数据变慢问题
-----增加安全清除远程命令
-----增加繁体中文
-----解决AM解调性能较差问题



V00.01.00   2014-05-09

-----增加安全清除功能
-----增加Freq Offset功能
-----解决自校准问题
-----解决U 盘识别问题









