
此说明文档用于指导客户将 DSG5000 射频信号源升级到这个压缩文件中的版本。
固件会不定期在RIGOL官网上更新，可以访问下面的网址下载DSG系列最新固件：
http://www.rigol.com/Product/ProductLine/4


********************************************************************************
     请务必仔细核对产品系统信息及组件版本信息
     升级不兼容机器将会造成无法启动等严重问题
    
********************************************************************************

【重要说明】
 

   仅适用于以下机器型号及组件版本：

    ------ 软件版本号：00.01.00及以上  
    ------ 硬件版本号：00.00.01及以上   
    ------ FPGA版本号：00.00.01及以上
     


********************************************************************************
     请务必仔细核对产品系统信息及组件版本信息
     升级不兼容机器将会造成无法启动等严重问题
    
********************************************************************************

【注意事项】


    - 升级前，请按下仪器前面板按键 [设置] -> “系统”，了解仪器系统信息
    - 升级前，请认真查阅“DSG5000 版本说明.txt”文档，了解固件版本的更新信息
    - 请确保U盘可正确读取，仅支持FAT32格式U盘
    - 升级过程中请不要断电，中途不要拔出U盘
      否则会造成升级失败甚至仪器损坏，耽误您的使用

  



【升级步骤】


    1.  按下仪器前面板按键 [设置]-> "系统" ，获取仪器系统信息 
    2.  检查仪器系统信息是否符合升级要求，   
         如满足，继续进行以下步骤，若不满足，请停止升级。
    3.  将升级文件放入设备，有如下两种方式：
	--将升级文件拷贝到U盘并插入到设备；
	--通过ftp将升级文件拷贝到设备C盘的目录下 
    4.  保持仪器开机状态
    5.  通过 设置->升级->本地升级 然后根据升级文件所在路径选择文件后开始安装
    6.  仪器开始升级，升级过程中仪器界面会显示当前的升级进度
    7.  升级成功后，拔出U盘，重新开机
    8.  检查仪器版本是否更新成功


【故障排除】

    
    1.  若无法读取升级文件，请尝试更换U盘；
    2.  若升级过程中操作失误导致没有成功升级，请重新开机后再次尝试；
    3.  若以上办法均无法正常升级，请联系RIGOL技术支持，联系电话：4006 200 002














 