【支持产品型号】 RSA5065N，RSA5065，RSA5032N，RSA5032，RSA3030N，RSA3030，RSA3045N，RSA3045、RSA3015N、RSA3015
【最新修订时间】 2024-07-04

【本次更新内容】
00.03.07.00.01
	-正式版本

【历史版本及更新内容】
00.03.06.07.02
	-添加VNA模式s11测量下校准数据存储及读取
00.03.06.06.02
	-优化RSA5000扫描时间和设定时间差异大

00.03.06.05.02
	-上电设置以及存储的“状态文件”中，追加限制线、幅度校正设置的记忆需求
	-EMI模式下限制线测试指令(:CALCulate:LLINe1:FAIL?）返回错误问题

00.03.06.05.01
	-Web control触摸屏无法使用
	-解决系统信息里版本号由3字段更改为完全显示

V00.03.06 SP5   2023-12-22 
	- RSA3000E在EMI模式下限制线测试指令(:CALCulate:LLINe1:FAIL?）返回错误问题
	- 解决远程命令扫描死机

00.03.06

     - 解决EMI模式下清除并扫描死机问题
     - VSA模式无法保存csv文件
     - 通过socket端口回读值错误
     -  EMI 模式下的 SCPI 命令问题
     - 邻道功率（ACP）测量时，需要自动将检波类型切换成有效值平均
     - 回读噪声功率无指令
     - VNA 测量使用 SMA 端口的校准套件
     - 解决csv文件频率存储精度只能到千位问题

00.01.03

     - 底噪问题
     - 软件功能BUG
     - 远程命令相关问题
00.01.01

     - 余晖断线问题
     - RTSA底噪问题
     - 远程命令相关问题
     - 选件相关问题