此说明文档用于指导客户将RSA5000或RSA3000系列频谱仪升级为
RSA5000(ARM)update.rar文件中的版本，
适用的机器型号包括RSA5065，RSA5032，RSA3030，RSA3045。

固件会不定期在RIGOL官网上更新，可以访问下面的网址下载RSA5000或RSA3000系列最新固件：
http://www.rigol.com/Support/SoftDownload/3

【注意事项】

    - 请确保U盘可正确读取，RSA5000和RSA3000系列要求使用FAT32格式的U盘。

    - 升级过程中请不要断电，中途不要拔出U盘，
      否则会造成仪器无法正常工作，影响您的使用。

    - 升级过程中仪器不能处于远程模式（即不要连接USB数据线、网线等）。

    - 部分版本升级后，之前保存的状态文件无法使用，升级前请记录必要的设置信息。


【升级步骤】

    1.将升级文件rsa5000_updatefile.bin拷贝到U盘的根目录下。

    2.U盘插入RSA5000或RSA3000系列频谱仪的USB接口。

    3.在File->文件浏览器中找到U盘中的升级文件，选中升级文件，单击File->系统升级。

    4.升级完成后，请用户自行关机再开机重新启动仪器。

【故障排除】

    - 若无法正常升级，请联系RIGOL技术支持，联系电话：4006 200 002。